**SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov uchádzača:** |  |
| **Sídlo uchádzača:** |  |
| **IČO uchádzača:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **Platca DPH:** |  |
| **Kontaktná osoba:** |  |
| **Telefónny kontakt:** |  |
| **Názov zákazky:** | **Kontajnerové vybavenie a mobiliár** |
| **Obstarávateľ:** | BOLEX, s.r.o., Bolešov 448, 018 53 Bolešov, SR |

**Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **p. č.** | **Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:** | **MJ** | **Množstvo** | **Spĺňa: ÁNO / NIE** |
| **x** | 1. **Kontajnerové vybavenie** | **x** | **x** | **x** |
| 1. | **WC kontajner - 20'**  **Prevedenie**  - Vonkajšia výška kontajnera - 2800mm  - Svetlá výška vnútorného priestoru - 2540mm  *Lakovanie*  - Farba kontajnera - RAL7016 antracitová šedá  *Vnútorný dekor*  - Vnútorný dekor -Drevotriesková doska-biela  - Vnútorný dekor strop- Drevotriesková doska-biela  *Tepelná izolácia*  - Tepelná izolácia steny –min. Minerálna vlna 60mm  - Tepelná izolácia stropu - min. Minerálna vlna 100mm  - Tepelná izolácia podlahy – min. Minerálna vlna100mm  *Elektrika*  - Prevedenie elektrickej prípojky Vrátane CEE prehĺbenia, vrátane rozvádzača  - Elektrika SK norma (400V/32A/5-pólový)  *Prevedenie podlahovej konstrukcie*  - Rozostup otvorov pre vysokozdvižný vozík -2050mm  - Podlahova platňa - Cementovo viazaná podlahová platňa  - Podlahová krytina ETERNAL, 2mm, R10 alebo ekvivalent  - Povytiahnutá podlahová krytina ETERNAL, 2mm, R10 alebo ekvivalent  **Výbava**  8 ks Zosílenie steny  1 ks Kancelárske okno s otáčacím /vyklápacím kovaním a roletou  Vonkajší rozmer podlažia:945X1200mm  Svetlý okenný otvor: 821X1076mm  Výška parapety:1030 mm nad vrchnou hranou podlahy  Rolety s plastovými lamelami  Izolačné presklenie s plynovou výplňou  5 ks Oceľové vonkajšie dvere  Stavebná mierka podľa DIN4172 (šírka):875mm  Svetlá priechodná šírka:811mm  Svetlá priechodná výška:2065mm  Otvárané von  *DELIACE STENY*  8 LFM Vnútorná deliaca stena  Bez izolácie  Drevotriesková doska-biela  4 LFM Deliaca stena WC  4 ks Vnútorné dvere WC deliaca stena 625X2000mm  *Vybavenie sanity*  4 ks Keramické umývadlo, 500X410mm  Vrátane pákovej batérie  Vrátane 5litrovej nádrže podstôl  Vrátane kovového zrkadla2 / 11  Vrátane kovového háku  Vrátane nádobky na mydlo  4 ks WC kontajner vr. toalety a držiaka papierového kotúča  1 ks Tlakový redukčný ventil  1"  *Vybavenie*  5 ks Ventilátorov odpadového vzduchu, min170m³ | ks | 1 |  |
| 2. | **Sprchový kontajner - 20'**  **Prevedenie**  - Vonkajšia výška kontajnera 2800mm  - Svetlá výška vnútorného priestoru 2540mm  *Lakovanie*  - Farba kontajnera - RAL7016 antracitová šedá  *Vnútorný dekor*  - Vnútorný dekor - Vrstvená oceľová platňa-biela  - Vnútorný dekor strop – sadrokartón  *Tepelná izolácia*  - Tepelná izolácia steny - min. Minerálna vlna 60mm  - Tepelná izolácia stropu min. Minerálna vlna100mm  - Tepelná izolácia podlahy min. Minerálna vlna 100mm  *Elektrika*  - Prevedenie elektrickej prípojky Vrátane CEE prehĺbenia,vrátane rozvádzača  - Elektrika SK norma (400V/32A/5-pólový)  *Prevedenie podlahovej konštrukcie*  - Rozostup otvorov pre vysokozdvižný vozík - 2050 mm  - Podlahova platňa - Cementovo viazaná podlahová platňa  - Podlahová krytina - SURESTEP,2mm,R10/C alebo ekvivalentkaznik 1225421ponuka na preV00012834Strana 1  - Povytiahnutá podlahová krytina SURESTEP, 2mm, R10/C alebo ekvivalent  **Výbava**  6 ks Zosílenie steny  5 ks Oceľové vonkajšie dvere  Stavebná mierka podľaDIN4172 (šírka):875mm  Svetlá priechodná šírka:811mm  Svetlá priechodná výška:2065mm  Otvárané von  *DELIACE STENY*  8 LFM Vnútorná deliaca stena  Bez izolácie  Povrchovo upravený oceľový plech,0,5mm,farba:biela (podobná RAL9010)  *Vybavenie sanity*  4 ks Keramické umývadlo,500X410mm  Vrátane pákovej batérie  Vrátane kovového zrkadla  Vrátane kovového háku  Vrátane nádobky na mydlo  1 ks NIRO výlevka s teplou vodou  Vrátane pákovej batérie  4 ks Sprchovacia kabína,sklolaminát  Vrátane pákovej batérie  Vrátane sprchového závesu  1 ks min. 300 lboiler  1 ks Tlakový redukčný ventil  1"  *Vybavenie*  4 ks Ventilátor odpadového vzduchu, min.170m³  1 ks Nútené odvzdušnenie | ks | 1 |  |
| 3. | **Kontajner na predaj lístkov - 30'**  **Prevedenie**  - Vonkajšia výška kontajnera 2800mm  - Svetlá výška vnútorného priestoru 2540mm  - Prevedenie rámu strechy - Štandardné prevedenie  - Prevedenie rohového stĺpu - Štandardné prevedenie  - Prevedenie podlahovej konštrukcie - Štandartné podlahové nosníky  *Lakovanie*  - Farba kontajnera RAL7016 antracitová šedá  *Vnútorný dekor*  - Vnútorný dekor - Drevotriesková doska-biela  - Vnútorný dekor strop – Drevotriesková doska-biela  *Tepelná izolácia*  - Tepelná izolácia steny – min. Minerálna vlna 60mm  - Tepelná izolácia stropu – min. Minerálna vlna 100mm  - Tepelná izolácia podlahy – min. Minerálna vlna 100mm  *Elektrika*  - Prevedenie elektrickej prípojky Vrátane CEE prehĺbenia, vrátane rozvádzača  - Elektrika SK norma (400V/32A/5-pólový)  *Prevedenie podlahovej konštrukcie*  - Rozostup otvorov pre vysokozdvižný vozík - Bez otvorov prevysokozdvižný vozík  - Podlahova platňa - Cementovo viazaná podlahová platňa  - Podlahová krytina ETERNAL, 2mm, R10 alebo ekvivalent  **Výbava**  Min. 2 ks Dvojité odsuvné okno  Rolety s plastovými lamelami  Izolačné presklenie s plynovou výplňou  Jedno tabuľové bezpečnostné sklo-ESG  Min. 1 ks Oceľové vonkajšie dvere  Stavebná mierka podľa DIN4172(šírka): min. 875mm  Svetlá priechodná šírka: min. 811mm  Svetlá priechodná výška:2065mm  Otvárané von  *Vybavenie*  Min. 2 ks Elektricky konvektor min. 2kW | ks | 1 |  |
| 4. | **Kontajner na prenájom vybavenia - 30'**  **Prevedenie**  - Vonkajšia výška kontajnera 2800mm  - Svetlá výška vnútorného priestoru 2540mm  - Prevedenie rámu strechy - Štandardné prevedenie  - Prevedenie rohového stĺpu - Štandardné prevedenie  - Prevedenie podlahovej konštrukcie - Štandartné podlahové nosníky  *Lakovanie*  - Farba kontajnera RAL7016 antracitová šedá  *Vnútorný dekor*  - Vnútorný dekor - Vrstvená oceľová platňa-biela  - Vnútorný dekor strop - Drevotriesková doska-biela  *Tepelná izolácia*  - Tepelná izolácia steny – min. PIR-pena110mm  - Tepelná izolácia stropu – min. PU-pena100mm  - Tepelná izolácia podlahy – min. PU-pena100mm  *Elektrika*  - Prevedenie elektrickej prípojky Vrátane CEE prehĺbenia, vrátane rozvádzača  - Elektrika SK norma (400V/32A/5-pólový)  *Prevedenie podlahovej konštrukcie*  - Rozostup otvorov pre vysokozdvižný vozík - Bez otvorov pre vysokozdvižný vozík  - Podlahová platňa - Cementovo viazaná podlahová platňa  - Podlahová krytina - ETERNAL, 2mm, R10 alebo ekvivalent  **Výbava**  Min 2 ks Dvojité odsuvné okno  Rolety s plastovými lamelami  Izolačné presklenie s plynovou výplňou  Jedno tabuľové bezpečnostné sklo-ESG  Min 1 ks Oceľové vonkajšie dvere  Stavebná mierka podľa DIN4172 (šírka): min 875mm  Svetlá priechodná šírka: min. 811mm  Svetlá priechodná výška: min.2065mm  Otvárané von  55OV00012834Strana  7 / 11  *Vybavenie*  Min. 2 ks Elektricky konvektor Min. 2kW | ks | 1 |  |
| **x** | 1. **Mobiliár** | **x** | **x** | **x** |
| 5. | **Párty stan**   * Určený pre poriadanie spoločenských akcii * Rozmery min. 6\*18 m * Určený na celoročné využitie * Min 3 x vstupný otvor * Vrátane podlahy | ks | 2 |  |
| 6. | **Lavičky so stolom – okrúhle**   * Drevené vyhotovenie * Prevedenie – stôl spojený so štyrmi lavicami bez operadla * Upravené tlakovou impregnáciou * Hrúbka dreva min. 40mm * Rozmery min. 200\*200\*70 cm | ks | 12 |  |
| 7. | **Lavičky so stolom – štvorcové**   * Drevené vyhotovenie * Prevedenie – stôl spojený s dvoma lavicami bez operadla * Upravené tlakovou impregnáciou * Hrúbka dreva min. 40mm * Rozmery min. 230\*160\*70 cm | ks | 12 |  |
| 8. | **Pivný set na sedenie**   * Vhodný na použitie v interiéry aj v exteriéry * Skladací rám * S jedným skladacím stolom a dvoma skladacími lavicami * Rozmery – dĺžka min. 200cm | ks | 12 |  |
| 9. | **Detský set na sedenie**   * Drevené vyhotovenie * Prevedenie – stôl spojený s dvoma lavicami bez operadla * Upravené tlakovou impregnáciou * Rozmery min.80\*80\*45 cm | ks | 12 |  |
| 10. | **Lehátka**   * Prevedenie - drevo alebo kov s textíliou * Vhodný na použitie v exteriéry * Rozmery min. 160\*50cm | ks | 24 |  |
| 11. | **Lavičky**   * Prevedenie - drevo alebo kov, hliník s drevom * Vhodné na použitie v exteriéry * Rozmery – dĺžka min. 150cm | ks | 12 |  |
| 12. | **Slnečníky**   * Priemer minimálne 400cm * Materiál: Hliník * Vodovzdorný a odolný voči usadzovaniu nečistôt * Kľukový mechanizmus * Podstavec je súčasťou balenia * Tkanina: Polyester: 100% | ks | 12 |  |
| 13. | **Koš**   * Parkové - exterierové prevedenie * Materiál – kov, kov + drevo * Objem min. 50l * Typ použitia - miešaný odpad | ks | 6 |  |
| 14**.** | **Umelý trávnik**   * S pevnejším vláknom. * Pre viac zaťažované plochy, detské ihriská, minifutbal. * Odtieň **sýto zelený** * Výška min. 30mm * Šírka pásu min 2m | M2 | 100 |  |
| 15. | **Oplotenie**   * Určené na dočasné oplotenie rekreačných plôch * Naturálne prevedenie * Materiál - gaštanové štiepané drevo vrátane oceľové drátu * Výška min. 80cm * Min. 2 línie oceľové drátu * Odstup lát max 10cm | m | 100 |  |

**Cenová ponuka - KALKULÁCIA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p. č.** | **Položka** | **MJ** | **Množstvo** | **Jednotková cena**  **v EUR bez DPH** | **Cena celkom**  **v EUR bez DPH** |
| **x** | 1. **Kontajnerové vybavenie** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 1. | WC kontajner - 20' | ks | 1 |  |  |
| 2. | Sprchový kontajner - 20' | ks | 1 |  |  |
| 3. | Kontajner na predaj lístkov - 30' | ks | 1 |  |  |
| 4. | Kontajner na prenájom vybavenia - 30' | ks | 1 |  |  |
|  | **CENA CELKOM A.** |  |  |  |  |
| **x** | 1. **Mobiliár** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 5. | Párty stan | ks | 2 |  |  |
| 6. | Lavičky so stolom - okrúhle | ks | 12 |  |  |
| 7. | Lavičky so stolom - štvorcové | ks | 12 |  |  |
| 8. | Pivný set na sedenie | ks | 12 |  |  |
| 9. | Detský set na sedenie | ks | 12 |  |  |
| 10. | Lehátka | ks | 24 |  |  |
| 11. | Lavičky | ks | 12 |  |  |
| 12. | Slnečníky | ks | 12 |  |  |
| 13. | Koš | ks | 6 |  |  |
| 14**.** | Umelý trávnik | m2 | 100 |  |  |
| 15. | Oplotenie | m | 100 |  |  |
| **CENA CELKOM B.** | |  |  |  |  |
| **CENA CELKOM A+ B (za uchádzača)** | |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sumárna cena bez PDH** | **DPH** | **Sumárna cena s PDH** |
|  |  |  |

Potenciálny dodávateľ potvrdzuje, že navrhované vybavenie spĺňa všetky požadované kvalitatívne, kvantitatívne a technické parametre.

Potvrdzujeme, že nami vyššie stanovená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase pre kompletnú realizáciu predmetu zákazky.

V ................... dňa .....................................

...............................................................

Pečiatka a podpis štatutára